|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL** **………………****OFFICE DU NIGER****…………….****DIRECTION DE ZONE DU KOUROUMARI** |  | **REPUBLIQUE DU MALI****Un Peuple - Un But - Une Foi** |

**Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)**

***Office du Niger, Zone du Kouroumari, Tel/Fax 21 35.21.89***

***AAOO N° 001 DZ - Kmri 2022***

1. La Direction de zone du Kouroumari a obtenu des fondssur la redevance eau de ladite zone, afin de financerles travaux du Programme Annuel d’Entretien de l’Exercice 2022, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux de terrassement de l’entretien périodique*.*
2. La Direction de zone du Kouroumari sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** | **Unité** | **Quantité** |
|  |   |   |   |   |
| **LOT N°1** |
|  |   |   |   |   |
| 1-1 Partiteur K15 | Déblai pour remblai compacté | PK0 au PK1+922 | m3 | 3 460 |
| 1-2 Partiteur KO1 | Déblai pour remblai compacté | PK0 au PK2 + 500 | m3 | 4 500 |
| 1-3 Partiteur KO2 | Déblai pour remblai compacté | PK0 au PK2 + 100  | m3 | 3 780 |
| 1-4 Partiteur KO3 | Déblai pour remblai compacté | PK0 au PK3 + 500  | m3 | 6 300 |
| 1-5 Partiteur KO5 |  Rechargement Ponctuel en banco | Sur 500 ml | m3 | 1 200 |
| 1-6 Drain KO5 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1 + 700  | m² | 4 250 |
| **S/TOTAL LOT N° 1** |   |   |   |   |
| **LOT N°2** |
|  |  |   |   |  |
| 2-1 Piste en contre bas du distributeur de Sokolo | Remblai provenant d'emprunt en banco compacté | sur 4000 ml | m3 | 4 800 |
| 2-2 Distributeur Sokolo Coté  | Rechargement Ponctuel en banco | Sur 500 ml | m3 | 1 600 |
| 2-3 Partiteur SK5 RD | Remblai provenant d'emprunt en banco compacté | Sur 200 ml | m3 | 640 |
| 2-4 Partiteur SK13 |  Rechargement Ponctuel en banco | Sur 1000 ml | m3 | 2 400 |
| 2-5 Drain SK12 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK4 +000 | m3 | 16 000 |
| 2-6 Drain SK13 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1 +400 | m² | 5 600 |
| 2-7 S/partiteur SG1 | Déblai / remblai ordinaire | PK0 au PK1 +200 | m3 | 1 800 |
|  |  |  |  |  |
| **S/TOTAL LOT N°2** |  |  |  |  |
| **LOT N°3** |
|  |  |   |   |  |
| 3-1 Drain K2 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1+100 | m² | 4 400 |
| 3-2 Drain K5 - 1g | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au P1 + 160 | m² | 4 640 |
| 3-3 Partiteur K8 | Rechargement Ponctuel en banco | Sur 500 ml | m3 | 1 600 |
| 3-4 Partiteur K10 | Rechargement Ponctuel en banco | Sur 200 ml | m3 | 640 |
| 3-5 Partiteur K11 | Rechargement Ponctuel en banco | Sur 300 ml | m3 | 960 |
| 3-6 Partiteur K12 | Déblai pour remblai compacté | PK0 au PK2+500 | m3 | 4 500 |
| 3-7 Drain K9 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK2+700 | m² | 10 800 |
| 3-8 Drain K13 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1+505 | m² | 6 020 |
| 3-9 Ind K15-1d | Déblai pour remblai compacté | PK0 au PK0+480 | m3 | 864 |
| 3-10 Sous Drain SK16-1d | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1 +200 | m² | 4 800 |
| 3-11 Drain SK20 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1+500 | m² | 6 000 |
| **S/TOTAL LOT N°3** |   |   |   |   |
| **LOT N°4** |
|  |   |   |   |   |
| 4-1 Drain principal de Kogoni RG | Remblai provenant d'emprunt en banco compacté | Sur 400 ml | m3 | 1 280 |
| 4-2 Distributeur de Kogoni  | Remblai provenant d'emprunt en banco compacté | Sur 500 ml | m3 | 1 600 |
| 4-3 Drain principal de Kogoni | Curage Simple et régalage cavaliers | Sur 3000ml | m² | 45 000 |
| 4-4 S/Drain SK1-6d | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1 + 000 | m² | 4 000 |
| 4-5 Drain déversoir SK3 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1+000 | m² | 3 000 |
| 4-6 Drain SK6 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1 +500 | m² | 6 000 |
| 4-7 Drain SK8 | Déblai / remblai ordinaire | PK0 au PK1+600 | m3 | 4 000 |
| 4-8 Drain SK10 | Déblai / remblai ordinaire | PK0 au PK2+500 | m3 | 6 250 |
| 4-9 Drain SK11 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1 +500 | m² | 6 000 |
| **S/TOTAL LOT N°4** |   |   |   |   |
| **LOT N° 5** |
|  |  |   |   |   |
| 5-1 Drain principal de Sokolo | Curage Simple et régalage cavaliers | Sur 6500ml | m² | 91 000 |
| 5-2 S/Drain SK14 | Déblai / remblai ordinaire | PK0 au PK0 +880 | m3 | 1 320 |
| 5-3 Drain SK15bis | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK2 +130 | m² | 8 520 |
| 5-4 S/Drain SK15bis | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK2 + 000 | m² | 3 000 |
| 5-5 Drain SK17 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK3 +000 | m² | 12 000 |
| 5-6 Drain B2 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1 +725 | m² | 6 900 |
| 5-7 Drain B2 bis | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK1 +400 | m² | 5 600 |
| 5-8 S/Drain SK13 | Déblai / remblai ordinaire | PK0 au PK1 +200 | m3 | 1 800 |
| **S/TOTAL LOT N°5** |   |   |   |   |
| **LOT N° 6** |
|  |   |   |   |   |
| 6-1 Distributeur de Kogoni  | Curage Simple et régalage cavaliers | PK10+325 au PK21+500 | m² | 156 450 |
| **S/TOTAL LOT N°6** |   |   |   |   |
| **LOT N°7** |
|  |   |   |   |   |
| 7-1 Piste de la rue principale de Diabaly | Reprofilage | Sur 2000 ml | m² | 8 000 |
| Remblai ponctuel provenant d'emprunt |   | m3 | 398 |
| F/P Latérite compacté | Sur 2000 ml | m3 | 1 200 |
| 7-2 Partiteur SK1 RG |  Rechargement Ponctuel en banco | Sur 200 ml | m3 | 640 |
| 7-3 partiteur K16 | Rechargement Ponctuel en banco | Sur 100 ml | m3 | 240 |
| 7-4 partiteur K17 | Rechargement Ponctuel en banco | Sur 60 ml | m3 | 144 |
| 7-5 partiteur K18 | Rechargement Ponctuel en banco | Sur 100 ml | m3 | 240 |
| 7-6 partiteur K19 | Rechargement Ponctuel en banco | Sur 85 ml | m3 | 204 |
| 7-7 drain K17 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK2+000 | m² | 6 000 |
| 7-8 Drain K19 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK5+300 | m² | 21 200 |
| 7-9 Drain K21 | Déblai / remblai ordinaire | PK0 au PK2+500 | m3 | 6 250 |
| 7-10 Ind K22-1g | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK2+000 | m² | 6 000 |
| 7-11 drain K22 | Curage Simple et régalage cavaliers | PK0 au PK2+000 | m² | 4 000 |
| **S/TOTAL LOT N°7** |  |  |  |  |

* **NB : Un soumissionnaire peut soumissionner pour l’ensemble des lots mais ne peut être attributaire que d’un seul lot en raison de la complexité des travaux et la nécessité de les réaliser avant l’hivernage**
1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50***,*** et ouvert à tous les candidats éligibles.
2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction de Zone du Kouroumari et prendre connaissance du document d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction de Zone du Kouroumari à Diabaly de **8h00mn à 13h00mn et de 14h00mn à 16h00mn du lundi au jeudi et de 8h00mn à 12h00mn le vendredi**.
3. Les exigences en matière de qualifications sont : pour chacun des lots ***le montant de la ligne de crédit et du chiffre d’affaires annuel moyen, le nombre de marché similaire, la liste du matériel et personnel nécessaires à l’exécution efficace des travaux.***
4. ***Ligne de crédit :***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Lot1*** | ***50 000 000*** |
| ***Lot2*** | ***30 000 000*** |
| ***Lot3*** | ***30 000 000*** |
| ***Lot4*** | ***50 000 000*** |
| ***Lot5*** | ***50 000 000*** |
| ***Lot6*** | ***50 000 000*** |
| ***Lot7*** | ***50 000 000*** |
| ***Pour les Sociétés ou Entreprises anciennes*** |
| ***Pour chacun des lots*** | ***pour les Sociétés ou Entreprises nouvellement créées 70 000 000***  |

1. ***Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années (2018, 2019, 2020) d’un montant de cent cinquante millions (150 000 000) de F CFA ;***
2. ***Un (01) marché similaire au cours des cinq (05) dernières années (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) avec une valeur minimum de trente millions (30 000 000) de FCFA pour les lots 2 et 3, quarante millions (40 000 000) de F CFA pour les lots 1, 4, 5, 6 et 7.***
3. ***Le personnel***

**Pour l’ensemble des lots**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***No.*** | ***Position*** | ***Expérience globale en travaux (années)*** | ***Expérience dans des travaux similaires******(nombre)*** |
| *1* | *Directeur des Travaux (Ingénieur du Génie Civil, Génie Rural)* | *5* | *2* |
| *2* | *Chef de Chantier (Technicien du Génie Civil, Génie Rural)* | *5* | *2* |

***v) Le matériel***

**Pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Type et caractéristiques du matériel** | **Nombre minimum requis** |
| 1 | Pelle hydraulique  | 2 |
| *2* | *Camion Benne*  | *3* |
| *3* | *Compacteur vibrant (1 pied de mouton et 1 rouleau lisse)*  | *2* |
| *4* | *Bulldozer* | *1* |
| *5* | *Grader*  | *1* |
| *6* | *Citerne à eau capacité*  | *1* |
| *7* | *Citerne à gasoil* | *1* |

**Pour le lot 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Type et caractéristiques du matériel** | **Nombre minimum requis** |
| 1 | Pelle hydraulique longue flèche | 2 |
| *2* | Bulldozer | 1 |
| *3* | *Véhicule de chantier* | *1* |
| *4* | *Grader* | *1* |
| *5* | *Citerne à gazoil* | *1* |

**Voir le DPAO pour les informations détaillées.**

1. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer contre paiement[[1]](#footnote-1) en espèce d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (**150 000) FCFA** et soumissionner à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat de la Direction de Zone du Kouroumari à Diabaly.
2. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : la Direction de Zone du Kouroumari à Diabalyau plus tard le 21 Mars2022 **à 10 heures**. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes.
* Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission, d’un montant de : Lot 1= 1 500 000 F CFA, lot 2 = 1 000 000 F CFA, lot 3 = 1 000 000 F CFA, lot 4 = 1 500 000 F CFA, lot 5= 1 500 000 F CFA, lot 6= 1 600 000 F CFA et le lot 7 = 1 500 000 F CFA.
* **La garantie de soumission doit être ferme, les chèques certifiés ne sont pas admis.**
1. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
2. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteront assister à l’ouverture des plis le 21 Mars2022 **à 10 heures** à l’adresse suivante : la Direction de Zone du Kouroumari.
3. Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

**LE****DIRECTEUR DE ZONE**

 **Salif OUEDRAOGO**

1. [↑](#footnote-ref-1)